**Allegato M**

## GESTIONE DELLE CHIAVI A BORDO MACCHINA

Le chiavi non possono essere lasciate a bordo macchina.

Distinzione della tipologia di chiavi in base alla loro funzione, le chiavi digitali (login e password) vengono di seguito assimilate alle chiavi fisiche:

* *Chiavi di accensione* (es. utilizzo macchina da personale qualificato);
* *Chiavi di selezione del modo di funzionamento* (es. selettore Automatico-Manuale);
* *Chiavi per esclusione di funzioni di sicurezza* (es. esclusione di una protezione);
* *Chiavi per accesso ai programmi* (es. modifica di parametri di lavoro);
* *Chiavi per accesso a pericoli specifici* (es. quadro elettrico).

Per quanto riguarda la gestione della chiave, è necessario:

* verificare le competenze del personale;
* identificare la figura incaricata a detenere e custodire la chiave;
* verificare il luogo di detenzione della chiave e se di possibile accesso a più persone;
* impartire adeguata formazione e addestramento sull’uso della macchina anche in relazione agli interventi di manutenzione, regolazione e pulizia in funzione del tipo di abilitazione;
* verificare la custodia della chiave, eventuale copia della stessa o divulgazione di password;
* impartire adeguata formazione sui rischi specifici dati dall’abilitazioni di funzioni riservate, valutare il supporto del costruttore della macchina.